Configuration des douchettes Honeywell

Scanner les 3 codes barres suivants (l'ordre n'a pas d'importance):

config Honeywell 1900 prefix ETX+6

config Honeywell 1900 suffix STX

config Honeywell 1900 baudrate 9600