Cupp-T : Manuel de maintenance de niveau 1

*Une application CUPPS ne dépasse pas l’étape d’authentification sur la plateforme Cupp-T Plusieurs raisons peuvent bloquer l’authentification : * L’opérateur n’existe pas dans la base localede Cupp-T : contactez un administrateur qui ira créer sur le poste l’opérateur manquant. S’il existe sur le serveur, un message avertit l’administrateur et les données seront directement copiées sans avoir à renseigner d’information. * un message d’erreur affiche “*.xsd not found”, “ActiveX component not found” ou “MSXML not installed”. Contactez un administrateur qui ajoutera les fichiers manquants Une application CUPPS arrive à s’authentifier sur la plateforme Cupp-T mais aucun périphérique n’est connecté. La plupart du temps cette erreur arrive lorsque les périphériques sont mal déclarés, par exemple la station a changé d’adresse IP. Une application CUPPS arrive à s’authentifier sur la plateforme Cupp-T mais aucun périphérique n’est connecté. La plupart du temps cette erreur arrive lorsque les périphériques sont mal déclarés, par exemple la station a changé d’adresse IP. ====== Approbation ====== |Fonction |Rédacteur |Vérificateur |Validateur** |

|Prénom - Nom | | | |

Signature