CUSTOM TK302 : Manuel d'Installation

Brancher l’imprimante

Dévisser la vis située sur le côté gauche de l’imprimante.

Enlever le clapet de protection.

Brancher le câble d’alimentation.

Brancher le câble série.

Faire passer les câbles dans l’endroit prévu à cet effet.

Refermer le clapet.

Relier le câble série à l’ordinateur.

Brancher le câble secteur sur l’adaptateur puis sur le secteur.

Appuyer sur l’interrupteur situé sur le câble d’alimentation pour mettre l’imprimante sous tension.

Charger le papier

Régler le gabarit du papier

Le couvercle supérieur de l’imprimante est aimanté.

Ouvrir le couvercle supérieur de l’imprimante.

Pousser le levier d’ouverture dans le sens indiqué par la flèche verte pour ouvrir le couvercle intérieur.

Appuyer sur le levier à gauche pour déplacer les picots.

Tout en maintenant le levier appuyé, déplacer les picots vers la droite ou la gauche en fonction de la largeur du papier.

Refermer le couvercle intérieur.

Refermer le couvercle supérieur.

Charger le papier

Glisser le papier dans l’espace prévu à cet effet, à l’arrière de l’imprimante.

{{}}