EAF- PaxStation

Connectique variable selon configuration

Intel Atom Dual Core	4 Go DDR3	2 GPIO avec TTL ou courant fort
Scanner 1D / 2D	Tactile résistif	Ethernet Gigabit

Scanner 1D / 2D et alimentation sécurisée * Ports GPIO sécurisés * Module RFID

Conception Fanless :

conçu et développé pour une meilleure durée de vie,

dissipation thermique intégralement passive : Niveau sonore 0 dB.

Caractéristiques sur mesure :

écran tactile résistif pour une plus grande compatibilité : gants, stylets,

processeur Intel Dual Core Quad Thread,

support de stockage ultra rapide pour des applications réactives,

scanner 1D/2D professionnel : fonctionne avec de angles de lecture variables et des conditions lumineuses difficiles,

options Haute Luminosité et Hyper Dimming.

Connectivité professionnelle évolutive :

ports réseau Gigabit et option Wi-Fi pour une connectivité optimale,

3 ports série pour périphériques et capteurs industriels,

2 à 4 ports GPIO sécurisés (TTL ou courant fort) pour actionner verrous et autres mécanismes,

en option : lecteur RFID.

Conception matérielle et électronique fiable :

spectre de température élargie et extensible en option,

surveillance opérationnelle : reset système programmable,

composants durables de qualité industrielle,

bloc d’alimentation externe avec connecteur sécuris.

Intégration facilitée :

fixation avec empreinte VESA (pied ou support mural),

existe en open frame et ou avec lecteur déporté.

Edge-PaxStation	Caractéristiques générales
Processeurs	Intel Atom N2800 Dual Core @ 1,86 (Cache : 1 Mo)
Mémoire	4 Go DDR3L-1333 MHz CL9
Chipset intégré	Intel HD Graphics de 640 MHz
Stockage	1 unité : SSD industrielle 60 Go
Réseau	1 ports réseau RJ45 Gigabit
E/S Externes	3 ports RS232 (dont un RS232/422/485), 3 ports USB 2.0, 2 à 4 ports GPIO (possibilité de courant fort), 1 port audio, 1 sortie HDMI
Watchdog	Programmable
Alimentation	12 VDC avec bloc alimentation 220 V qualité industrielle
Consommation	24 W
Dimensions	300 x 232 x 60 mm (lxhp)
Températures	0°c ~ 50°c
Système d’exploitation	Windows 7 Pro 32 bits

Edge-PaxStation	Affichage
Diagonale - ratio	12,1’ - 4/3
Résolution	1024 x 768
Luminosité	500 cd/m²
Angles de vue	H : 160° V : 160°
Contraste	700:1
VESA	75
Hyper Dimming	Disponible en option, commande OSD ou variateur mécanique

Edge-Paxstation	Scanner
Type
Champs de vision
Angles de lecture
1D / 2D
34° V x 46° H

360°, ±65°, ±60°|

{{paxstation_Image_6.jpeg}}Schéma technique

{{paxstation_Image_11.png}}