CUPP-T

permet aux applications des compagnies aériennes et des autres opérateurs departager les mêmes stations :

DCS (Departure Control System) des compagnies aériennes,

Local Departure Control System comme Airport Manager L-DCS.

Présentation

Fonctionnalités

En plus d’accueillir les applications DCS des compagnies aériennes, Cupp-T offre des fonctions avancées :

lancement des applications « Microsoft Office – Word, Excel, powerPoint, etc.»,

accès contrôlé à une liste de sites internet définie par l’administrateur du système,

création dynamique de menus multiples par opérateur et par groupe d’utilisateurs,

accès contrôlé aux web mails,

configuration en quelques clics des périphériques.

Configuration des périphériques

Cupp-T offre aux administrateurs du système un gestionnaire de périphériques.

Rappel de la norme IATA/CUPPS sur l’appellation des périphériques.

BP	Boarding Pass Printer	MS	Magnetic Swipe reader
BT	Bag Tag Printer	OC	Optical Character reader
BG	Boarding Gate reader	PR	Document Printer
BC	Bar Code Reader
DD	Display Device

Configuration d’un périphérique

La configuration d’un périphérique s’effectue en quelques clics à l’aide de la fenêtre ci-après :

Il suffit de sélectionner un vendeur et un modèle parmi la liste des matériels certifiés CUPPS pour ajouter ou remplacer un périphérique (imprimante CAB ou TAG, Lecteur de passeport, de carte magnétique, de CAB, etc.).

Ouverture concurrentielle

Cupp-T n’utilise pas de firmwares propriétaires dans les périphériques. Ainsi, lorsque les matériels doivent être remplacés, le gestionnaire de l’aéroport a la liberté de choisir son fournisseur ainsi que les marques et les modèles de matériels qu’il souhaite acheter.

Exemple avec ALTEA

Dans l’exemple ci-dessous, c’est le DCS « ALTEA DC » qui est lancé par Cupp-T.

Produits rattachés

Matériels

Périphériques

Stations

Manuels

Installation

Utilisation

Maintenance